显示计策花屏的问题解决了，FC405:E6 EC改为EA EA。暴力修改

|  |
| --- |
| 可能会有问题，还没广泛测试，因为是把这条给$EC自增1的指令废了，解决方案简单粗暴，应该有其它的方法，不过太多了不想追查了 |
| bbslgp 10:49:58  主要问题就是EC的值在NMI中断中的作用 |
|  |
|  |
| bbslgp 10:51:47  E:\QQ\qqinfo\2466007200\Image\C2C\ZG8MY)HG(5(ZP(BM`9B{39J.png |
| 你要有时间深入研究看看吧 |
| $EF69里面是NMI中断 |
| C3F8和D0F8是执行EC清零的程序 |
| 正确的方法是在执行完C3F5:E6 EC     INC $00EC = #$00这条指令后，会执行NMI中断，然后正确的程序会跳转到前面的EC清零指领，而查看计策则没有跳转 |